Полнопроходные пробковые краны с LGC

[image: ]  [image: ]

Представляем новую линию полнопроходных балансировочных пробковых кранов с низким потреблением смазки (LGC). Новая конструкция полнопроходного пробкового крана специально разработана по требованиям заказчика, чтобы придать ей характерные особенности шаровых кранов, применяемых в энергетике, но с более низким содержанием смазочного материала, чем у обычных пробковых кранов. Т.о., смазочная система была усовершенствована, чтобы свести к минимуму область контакта рабочей среды и места смазки при открытом или закрытом положении арматуры. 

На протяжении долгих лет традиционная конструкция пробкового крана со смазкой (60% - 70% проходного отверстия) применялась для абразивных сред в горнодобывающей промышленности, для шламов и в других областях, где высокая скорость потока рабочей среды через проходное отверстие арматуры может вызвать эрозию или другие серьезные повреждения поверхности седла затвора. 

Новая полнопроходная конструкция пробкового крана, эквивалентная по размеру присоединительной части трубы, сохраняет скорость течения жидкой рабочей среды в трубопроводе и сводит к минимуму абразивное воздействие среды на проходное отверстие арматуры. После длительного периода использования в абразивных средах седло с уплотнением металл-по-металлу полнопроходного пробкового крана показал большую надежность по сравнению с другими видами арматуры с аналогичным типом уплотнения. Также, уплотнительная способность новой конструкции полнопроходного пробкового крана гарантируется специальной разработанной системой смазки с LGC. Для высоких давлений и критических условий эксплуатации стеллитом 6,12 или 21; инконелем 625 или карбидом вольфрама упрочняются поверхность конусообразного седла, проходное отверстие арматуры, выемки на корпусе для седла или весь корпус и седла затвора, включая внутренние поверхности фланцев.

Конструктивные особенности
· Герметичность при критических условиях эксплуатации. 
• При техническом обслуживании требуется меньшее количество смазки, чем для обычных пробковых кранов. 
• Большой диапазон материалов корпуса и внутренних деталей. 
• Для абразивных сред возможно упрочнение поверхности: стеллитом 6,12, 21; инконелем 625 и карбидом вольфрама. 
• Запасные части не требуются. Только по отдельному требованию заказчика.

Области применения:
 • Высокие температуры. 
• Тяжелые условия эксплуатации. 
• Нефтепереработка, каталитические жидкости. 
• Оффшорные платформы с грязными средами. 
• Системы очистки трубопроводов с применением дренажного или выпускного клапанов. 
• Системы продувки. 
• Буровое и устьевое оборудование
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