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Утверждаю

Генеральный директор 

ОАО «Выборгский Водоканал»

_______________  В.А. Александров
«___» _________________ 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:
«Замена задвижки диаметром 300мм с  заменой  железобетонного  колодца  диаметром  1,5 м по адресу: г. Выборг, ул. Акулова-ул. Железнодорожная» 

1. Общие положения.
  1.1. Требуется произвести работы по замене задвижки диаметром 300мм с  заменой  железобетонного  колодца  диаметром  1,5 м по адресу: г. Выборг, ул. Акулова-   ул. Железнодорожная.

1.2. Заказчик обязуется предоставить проектно-сметную документацию.

2. Основные обязанности подрядчика:

2.1. Соблюдать сроки и качество выполнения работ по договору. 

2.2. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в строгом соответствии со сметной документацией и в строгом соответствии с национальными стандартами Российской Федерации, в том числе: 

- СП 31.13330.2012  «Водопровод. Наружные сети и сооружения»
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

-СНиП I2-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП I2-04-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

-Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

В период исполнения договора обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

3. Основные требования заказчика, предъявляемые к выполнению работ и применяемым товарам при исполнении договора:

3.1. Применение требуемых товаров для обеспечения качества и результатов работ. Использование товаров, только заявленных и соответствующих требованиям к качеству, техническим характеристикам товаров, требованиям к их безопасности, требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требованиям к размерам, упаковке, отгрузке товаров и иным показателям в соответствии со спецификациями на используемые товары, приведенными в Техническом задании. Применение сертифицированных товаров должно быть по характеристикам не ниже и не хуже установленных Заказчиком. Каждый используемый товар по каждой позиции, должен иметь конкретные сведения (значения показателей) о качестве, о размерах, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), технических характеристиках в соответствии с установленными в Техническом задании диапазонами значений показателей, а также сведения о его безопасности, об упаковке, отгрузке и иные сведения о товаре, в соответствии с требованиями, установленными и указанными Заказчиком в Техническом задании. 
3.2. Разрешение на проведение земляных работ получает Подрядчик.

3.3. Восстановление дорожного покрытия и зелёных насаждений с последующим закрытием ордера в администрации МО «Город Выборг» выполняет Подрядчик.
3.4. Подрядчик оплачивает заказчику работы по отключению и включению водопровода.

3.5. При выполнении работ Подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем предоставить результаты работы в соответствии с Техническим заданием Заказчика или превышающих его по качеству. 

3.6. Используемые в ходе выполнения работ товары (материалы) должны иметь требуемые сертификаты и соответствовать государственным стандартам и нормам. 

3.7. Сотрудники Подрядчика должны иметь необходимые документы и допуски к выполнению работ. 

3.8. Организация и технологии производства работ должны соответствовать требованиям Договора и Технического задания. 

3.9. Качество работ должно соответствовать требованиям Договора и Технического задания, действующим нормативно-техническим документам.

3.10. Все работы осуществляются в строгом соответствии с техническим заданием.

3.11. Работы должны производиться согласно плану производства работ, разработанному  подрядчиком и согласованным с заказчиком в соответствии с ведомостью объемов работ под техническим надзором, организованным Заказчиком.

      3.12. Вызывать представителя технического надзора для освидетельствования скрытых работ, приемки этапов работ, а также окончательной сдачи -приемки объекта.

3.13. Работы должны быть выполнены в соответствии с технологическими картами и национальными стандартами. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, СНиП, технической документации и другим нормативным документам.

3.14.  Складские и бытовые помещения Заказчиком не представляются.

3.15. Вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика. 

3.16. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

3.17. Все производимые строительные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. 

3.18. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

3.19 Необходимые материалы Подрядчик приобретает собственными силами.
3.20. Необходимые материалы, механизмы и специалистов для выполнения работ Подрядчик доставляет собственным транспортом, кроме того, обеспечивает охрану объекта, сохранность материалов и оборудования, проживание собственного персонала. 

3.21. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы видеонаблюдения, доступа, автоматическую противопожарную защиту и т.д. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе работ Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По окончании работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику.

4. Срок предоставления гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполненные работы – 60 (Шестьдесят) месяцев. 

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие:

- применения товаров или методов выполнения работ, не соответствующих положениям действующего законодательства РФ;

- халатности Подрядчика или невыполнения им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых контрактом. 

В пределах срока гарантии Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет и своими силами устранять все выявленные недостатки в работах. При этом Подрядчик не вправе ссылаться на факт принятия работ Заказчиком в период действия договора.

5. Требования к выполнению работ.
5.1. Иметь свидетельство о членстве в СРО с приложениями на заявленный вид деятельности и наличие допуска на выполнение соответствующих работ, располагать необходимыми техническими средствами.

5.2. На все виды работ по данному техническому заданию до начала работ Подрядчик предоставляет  Заказчику на утверждение ППР.

5.3. О готовности к выполнению работ Подрядчик ставит в известность Заказчика за 3 дня до начала работ.

5.4. Срок выполнения работ 30 календарных дней.

6.Требования заказчика на используемые товары:

	№ пп
	Наименование товара
	Требования к качеству, техническим характеристикам товаров, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров и иные показатели, связанные с определением соответствия используемых товаров потребностям заказчика.

	1
	Железобетонные  изделия  для  колодца диаметром  1,5м ( плита  днища, плита перекрытия,  кольца)  
	ГОСТ 8020-90 «КОНСТРУКЦИИ 

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ,

ВОДОПРОВОДНЫХ И ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ»

	2
	Люк  чугунный
	ГОСТ 3634-99 «ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ 

 И ДОЖДЕПРИЕМНИКИ ЛИВНЕСТОЧНЫХ КОЛОДЦЕВ»

	3
	Задвижка марки AVK диаметром 300мм 
	ГОСТ Р 54808-2011 «АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ. НОРМЫ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРОВ»

	4
	Фланцы стальные плоские диаметром 300мм 
	ГОСТ 12820-80 «ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ»

	5
	Катушка стальная диаметром 300мм
	ГОСТ 3262-75 «ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ»


7. Состав документации.

          1. По окончании работ заказчику передается исполнительная документация:

           а) акты освидетельствования скрытых работ
                    - Акт освидетельствования котлована.
              -  Акт освидетельствования колодца.
              -  Акт на  монтаж  задвижки.

б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

в) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

           г) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, в том числе общий журнал работ, журнал производства земляных работ, журнал производства сварочных работ для труб, журнал бетонных работ.
           д)сертификаты (паспорта) на использованные материалы и оборудование;

   е) счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы.

8. Порядок оплаты.
8.1. Сметная стоимость работ 350 002,16 руб.
        8.2. Авансовый платёж составляет 30% от стоимости работ, перечисляется на счет Подрядчика после подписания договора. 

         8.3. Оставшаяся часть стоимости выплачивается по Соглашению Сторон -          

        графиком платежей.

        Окончательный расчёт производится до 30ноября 2013г. 

Составил: Александрова С.С.
Согласовано:

Технический  директор                                           М.Р. Фарулев                                         

Начальник  УВС                                                      П.Л. Торба
