	Обозначение
изделия
	Корпус
	Крышка
	Кольцо опорное
	Шпиндель
	Кольцо сальника
	Грундбукса

	881-100
	(200H11
	(200f9

(170f9
	(200d9

(170H11
	(44d11
	(44,5*0,33

               +0,17
	(44,5*0,33

               +0,17

	881-150
	(250H11
	(250f9

(210f9
	(250d9

(210H11
	(52d11
	(52*0,39
            +0,2
	(52*0,39
            +0,2

	883-175
	
	
	
	
	
	

	883-200
	(300H11
	(300f9

(270f9
	(300d9

(270H11
	(60d11
	(60,5*0,2
	(60,5*0,2

	885-225
	
	
	
	
	(60,5*0,39
                +0,2
	(60,5*0,39
                +0,2


