	№ п/п
	Обозначение
	Корпус
	Крышка
	Посадочный диаметр в корпусе/в крышке
	Глубина проточки в крышке, мм

	1
	883-250-Э-01
	883-300-1А
	883-300-4
	360H11/360f9
	75

	2
	882-250-Э
	882-250-1А
	883-200-9-01
	300H11/300f9
	58

	3
	1017-250-Э
	1016-250-1-01
	886-250-10
	
	52

	4
	1016-250-КЗ
	1016-250-1
	886-250-3-02
	
	

	5
	1016-250-М
	
	
	
	

	6
	883-175-ЦЗ-01
	883-175-1-01
	881-150-22-01
	250H11/250f9
	50

	7
	886-150-КЗ
	886-150-1
	883-100-6А-02
	170H11/170f9
	42

	8
	887-150-Э
	885-125-1-02
	882-150-14
	200H11/200f9
	60

	9
	977-175-Эа
	977-175-2а
	883-100-6A-04
	170H11/170f9
	42

	10
	995-150-Э
	995-150-1a
	
	
	


