Ремонт трубопроводной, фонтанной и устьевой арматуры 
Вопросы проектирования, установки и замены арматуры в системах трубопроводов в различных отраслях промышленности и бытовых услуг остаются чрезвычайно острыми по ряду причин:

· Сложность выбора «правильной» арматуры, исходя из технологических потребностей предприятий, ввиду огромного ассортимента, разнообразия и конструктивных особенностей от различных производителей
· Фактор времени, обусловленный сроками обработки заявки, производства и поставки требуемой арматуры

· Высокие расходы по содержанию и хранению складских запасов

· Высокие расходы по вводу в эксплуатацию и поддержанию в рабочем состоянию действующих объектов производства

· Растущая стоимость металлических, керамических и других материалов, используемых в конструкциях арматуры

· Использование в элементах арматуры специального назначения, ориентированной на применение в экстремальных условиях эксплуатации, сложных в технологическом изготовлении сплавов и композиционных материалов

Учитывая различные факторы экономической и производственной эффективности и рационального подхода к выбору арматуры, логично выстраивается картина оптимизации использования ресурсов предприятий на осрове новых технологий ремонта и восстановления как технологических, так и конструктивных особенностей арматуры.
Восстановление и ремонт арматуры позволяет уменьшить объемы закупок новой арматуры и соответственно сократить расходы, связанные с выходом ее из строя. Поскольку:

· Собственник экономит на ремонте по сравнению с закупкой новой арматуры от 40 до 80 % стоимости
· Сроки ремонта арматуры значительно короче чем сроки поставки новой, а значит сокращаются сроки ввода в эксплуатацию объектов в виду выхода из строя эксплуатируемой арматуры
· Отпадает необходимость хранения и обслуживания запасной арматуры на случай замены

· Эффективность использования арматуры на объектах производства возрастает в 1,5 – 2 раза

· Энергоэффективность восстановления и ремонта арматуры значительно выше, чем при ее производстве
· Потребление металлов и сопутствующих материалов сокращается, особенно дефицитных

Исходя из опыта работы нашего предприятия установлено, что арматура, отправленная к нам для ремонта ввиду износа и выхода из строя, восстанавливается в 90 % случаях. 
В сферу нашей деятельности входит  весь спектр арматуры, предназначенный для управления, регулирования и транспортировки потоков различных сред. Области применения арматуры – это обеспечение функционирования систем бытовых услуг, нефте-газодобычи, химии, нефте-газопереработки, энергетики и трубопроводного транспорта. Функциональные и конструктивные особенности запорных и регулирующих устройств обеспечиваются использованием различных металлических, исскуственных и композиционных материалов и сплавов. Расходы на замену вышедшей из строя арматуры остаются очень высокими и тенденция их роста неоспорима из-за роста стоимости материалов и услуг. Обеспечение непрерывного цикла производства, сокращение времени остановок в течении регламентных работ и работ, связанных с заменой оборудования – это приоритетная задача любого предприятия. Использование услуг по ремонту и восстановлению арматуры открывает огромные возможности по увеличению эффективности используемог оборудования, сокращению производственных затрат, высвобождению материальных, финансовых и людских ресурсов, а значит и позволяет более рационально и эффективно работать предприятиям.
Ремонт арматуры является  комплексным процессом, обеспечивающий функциональное и конструктивноу восстановление. Поэтапно весь процесс ремонта можно представить следующим образом:
· Демонтаж и транспортировка арматуры на ремонтное предприятие
· Разборка арматуры на детали и составные части

· Дефектовка и контроль состояния всех элементов арматуры и составление протокола

· Очистка и восстановление элементов конструкций арматуры, в случае необходимости – изготовление новых. Для очистки и восстановления поверхностей используется высокотехнологичное оборудование
· Полировка, шлифовка и притирка деталей арматуры с целью восстановления полной функциональной способности. На этом этапе выполняется замена и подгонка элементов конструкции, изготовленных заново

· Антикоррозионная обработка поверхностей арматуры

· Сборка и подготовка арматуры для проведения тестовых испытаний в соответствие с нормами и условиями эксплуатации арматуры
· Тестовые испытания арматуры, приемка независимого эксперта и выдача паспорта испытаний, где указываются сведения о характеристиках работы восстановленной арматуры
· Покраска и нанесение маркировки 

· Подготовка к транспортировке арматуры. Защита от механических повреждений и нежелательных воздействий

При восстановлении функциональной способности арматуры достигается не только восстановление технических и конструктивных характеристик, но и более высокая степень уплотнений деталей. Это обусловлено использованием высокотехнологичного оборудования по восстановлению и обработке поверхностей, индивидуального подхода в каждом случае и тестовых испытаниях. Кроме того как правило в комплексный ремонт входит и ремонт привода или его замена на другой вид с целью обеспечения повышенной функциональности арматуры.
